(module DIP28 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "STANDARD 28-PIN DIP PACKAGE.")
  (tags "STANDARD 28-PIN DIP PACKAGE.")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -18.415 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 18.415 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 17.78 -2.54) (end -17.78 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -17.78 2.54) (end 17.78 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 17.78 -2.54) (end 17.78 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -17.78 -2.54) (end -17.78 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -17.78 2.54) (end -17.78 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -18.415 3.175) (end -18.415 2.667) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_arc (start -17.78 0) (end -17.78 -1.016) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at -16.51 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 thru_hole circle (at 16.51 3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 thru_hole circle (at 11.43 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 thru_hole circle (at 8.89 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 22 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 23 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 24 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 25 thru_hole circle (at -8.89 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 26 thru_hole circle (at -11.43 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 27 thru_hole circle (at -13.97 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 28 thru_hole circle (at -16.51 -3.81) (size 1.6256 1.6256) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
