(module SMT-JUMPER_3_NO_SILK (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.651) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.651) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 1.27 1.016) (end -1.27 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -1.524 0.762) (end -1.524 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -1.27 -1.016) (end 1.27 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_arc (start 1.27 -0.762) (end 1.27 -1.016) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_arc (start -1.27 -0.762) (end -1.524 -0.762) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_arc (start -1.27 0.762) (end -1.27 1.016) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_arc (start 1.27 0.762) (end 1.524 0.762) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (pad 1 smd rect (at -0.8128 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 0.8128 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
