(module EIA6032-NOM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "METRIC SIZE CODE EIA 6032-25 MEDIAN (NOMINAL) LAND PROTRUSION")
  (tags "METRIC SIZE CODE EIA 6032-25 MEDIAN (NOMINAL) LAND PROTRUSION")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -2.032) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 2.032) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -3.90906 -1.4986) (end -1.99898 -1.4986) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.90906 -1.4986) (end -3.90906 1.4986) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.90906 1.4986) (end -1.99898 1.4986) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.99898 -1.4986) (end 3.49758 -1.4986) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.49758 -1.4986) (end 3.90906 -0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.90906 -0.99822) (end 3.90906 0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.90906 0.99822) (end 3.49758 1.4986) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.49758 1.4986) (end 1.99898 1.4986) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.90906 -0.99822) (end 3.90906 0.99822) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad A smd rect (at 2.46888 0 180) (size 2.36982 2.22758) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C smd rect (at -2.46888 0 180) (size 2.36982 2.22758) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
