(module DIODE-1N4001-KIT (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 3.175 -1.27) (end 1.905 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 1.905 -1.27) (end -3.175 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3.175 -1.27) (end -3.175 0) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3.175 0) (end -3.175 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3.175 1.27) (end 1.905 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 1.905 1.27) (end 3.175 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.175 1.27) (end 3.175 0) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.175 0) (end 3.175 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 1.905 -1.27) (end 1.905 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3.175 0) (end -3.81 0) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.175 0) (end 3.81 0) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_circle (center -5.08 0) (end -5.08 -0.508) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 5.08 0) (end 5.08 -0.508) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center -5.08 0) (end -5.08 -0.9906) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 5.08 0) (end 5.08 -0.9906) (layer F.SilkS) (width 0))
  (pad A thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
