(module LED_10MM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "LED 10MM PTH")
  (tags "LED 10MM PTH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -6.0198) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 6.096) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -4.99872 -1.99898) (end -4.99872 1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.99872 -1.99898) (end -4.99872 1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.99872 -1.99898) (end -4.99872 1.99898) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0.05842 0) (end -4.99872 -1.99898) (angle 316.8) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_text user L (at 2.667 -3.048) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user S (at -2.413 -3.048) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (pad A thru_hole circle (at 2.54 0) (size 3.69824 3.69824) (drill 2.39776) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C thru_hole circle (at -2.54 0) (size 3.69824 3.69824) (drill 2.39776) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
