(module EB-85A (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "EB-85A CONNECTOR")
  (tags "EB-85A CONNECTOR")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -1.651 0.889 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 8.636 0.889 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -0.889 -0.635) (end -0.762 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 0 4.24942) (end 6.9977 4.24942) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -0.99822 1.99898) (end -0.99822 0) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 7.62254 0) (end 7.99846 0) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 7.99846 0) (end 7.99846 1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -0.99822 0) (end -0.59944 0) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0.99822 0) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 1.99898 0) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 2.99974 0) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 3.99796 0) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 4.99872 0) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at 5.99948 0) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at 6.9977 0) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$1 smd rect (at -1.29794 3.77444) (size 1.19888 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 smd rect (at 8.29818 3.77444) (size 1.19888 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
