(module BC9VPC (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "9V BATTERY HOLDER (OPEN) - PTH")
  (tags "9V BATTERY HOLDER (OPEN) - PTH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 52.07 -30.48) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 52.07 0.635) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -29.972) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -29.972) (end 54.864 -29.972) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 54.864 -29.972) (end 54.864 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 54.864 0) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user V+ (at 49.911 -21.336) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user V- (at 49.911 -8.382) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (pad V+ thru_hole circle (at 53.086 -21.336) (size 3.048 3.048) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad V- thru_hole circle (at 53.086 -8.382) (size 3.048 3.048) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 27.178 -3.81) (size 2.286 2.286) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 13.716 -26.162) (size 2.286 2.286) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 40.64 -26.162) (size 2.286 2.286) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
