(module CRYSTAL-SMD-MC-146 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "7X1.5MM MC-146 FLAT LEAD SMD CRYSTAL")
  (tags "7X1.5MM MC-146 FLAT LEAD SMD CRYSTAL")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 3.683 -2.286) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 3.81 0.762) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -0.127 0.635) (end 0 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.34798 0) (end 7.0485 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.0485 0) (end 7.0485 -1.4986) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.0485 -1.4986) (end 0.34798 -1.4986) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.34798 -1.4986) (end 0.34798 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.0485 0.19812) (end 0.34798 0.19812) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.34798 -1.69926) (end 7.0485 -1.69926) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad NC1 smd rect (at 6.89864 -1.19888) (size 1.19888 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad NC2 smd rect (at 6.89864 -0.29972) (size 1.19888 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$1 smd rect (at 0.59944 -0.29972) (size 1.19888 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 smd rect (at 0.59944 -1.19888) (size 1.19888 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
