(module PANASONIC_SMINI2-F5-B (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "FROM HTTP://WWW.SEMICON.PANASONIC.CO.JP/DS4/DZ2J150_E.PDF")
  (tags "FROM HTTP://WWW.SEMICON.PANASONIC.CO.JP/DS4/DZ2J150_E.PDF")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.89484 -0.62484) (end -1.89484 0.62484) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.84836 -0.62484) (end 0.84836 -0.62484) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.84836 0.62484) (end 0.84836 0.62484) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad A smd rect (at 1.19888 0) (size 0.89916 0.89916) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C smd rect (at -1.19888 0) (size 0.89916 1.09982) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
