(module 1X05_1MM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "SMD - 5 PIN")
  (tags "SMD - 5 PIN")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -4.572 -1.27 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 4.572 -1.27 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 1.99898 -2.921) (end -2.07772 -2.921) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.77698 -0.762) (end 3.77698 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.83972 0.635) (end -3.85572 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3.85572 0.635) (end -3.85572 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.77698 0.635) (end 2.76098 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_circle (center 3.81 1.27) (end 3.81 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.508))
  (pad 1 smd rect (at -1.99898 0 180) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -0.99822 0 180) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 0 0 180) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 0.99822 0 180) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 1.99898 0 180) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad NC1 smd rect (at -3.29946 -2.2225 180) (size 1.19888 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad NC2 smd rect (at 3.29946 -2.2225 180) (size 1.19888 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
