(module DIPSWITCH-04-SMD (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "4-POSITION DIP SWITCH - SMD, 0.1\"-PITCH")
  (tags "4-POSITION DIP SWITCH - SMD, 0.1\"-PITCH")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -6.35 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 6.35 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 5.715 -3.175) (end 5.715 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.715 3.175) (end -5.715 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.699 3.175) (end -5.715 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 5.715 3.175) (end 4.699 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.159 3.175) (end -2.921 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.381 3.175) (end -0.381 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.921 3.175) (end 2.159 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.699 -3.175) (end 5.715 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.715 -3.175) (end -4.699 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.159 -3.175) (end 2.921 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.381 -3.175) (end 0.381 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.921 -3.175) (end -2.159 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -3.81 -4.445 90) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -1.27 -4.445 90) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 -4.445 90) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 3.81 -4.445 90) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 3.81 4.445 90) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 1.27 4.445 90) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at -1.27 4.445 90) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at -3.81 4.445 90) (size 2.54 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
