(module SLIDER-MEDIUM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "SLIDE POTENTIOMETER - PTH, 30MM TRAVEL")
  (tags "SLIDE POTENTIOMETER - PTH, 30MM TRAVEL")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -5.461) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 5.461) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -22.49932 4.7498) (end 22.49932 4.7498) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 22.49932 4.7498) (end 22.49932 -4.7498) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 22.49932 -4.7498) (end -22.49932 -4.7498) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -22.49932 -4.7498) (end -22.49932 4.7498) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -20.4978 0) (end -20.4978 -0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.49784))
  (fp_circle (center 20.4978 0) (end 20.4978 -0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.49784))
  (pad BOTT thru_hole circle (at 21.74748 1.99898) (size 2.2479 2.2479) (drill 1.4986) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad TOP thru_hole circle (at -21.74748 1.99898) (size 2.2479 2.2479) (drill 1.4986) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad WIPE thru_hole circle (at -21.74748 -1.99898) (size 2.2479 2.2479) (drill 1.4986) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
