(module ALS-PT19 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "ALS-PT19-315C/L177/TR8 AMBIENT LIGHT SENSOR")
  (tags "ALS-PT19-315C/L177/TR8 AMBIENT LIGHT SENSOR")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.016) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.016) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -0.09906 -0.19812) (end -0.09906 0.19812) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.09906 -0.19812) (end -0.19812 -0.19812) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.19812 -0.19812) (end -0.19812 0.19812) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.09906 0.19812) (end -0.19812 0.19812) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.3716 -0.381) (end -1.3716 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad C smd rect (at -0.7493 0) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E smd rect (at 0.7493 0) (size 0.79756 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
