(module JST-3-PTH-NS (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "JST 3 PIN RIGHT ANGLE PLATED THROUGH HOLE &NDASH; NO SILK")
  (tags "JST 3 PIN RIGHT ANGLE PLATED THROUGH HOLE &NDASH; NO SILK")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -3.429 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 3.429 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -3.9497 1.59766) (end -3.9497 -5.99948) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.9497 -5.99948) (end 3.9497 -5.99948) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.9497 -5.99948) (end 3.9497 1.59766) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.9497 1.59766) (end -3.29946 1.59766) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.9497 1.59766) (end 3.29946 1.59766) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.29946 1.59766) (end -3.29946 0) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.29946 1.59766) (end 3.29946 0) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_text user + (at -1.76276 -1.30302) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text user - (at 0.23368 -1.30302) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text user S (at 2.09804 -1.27) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.79756 0.79756) (thickness 0.0762)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.99898 0) (size 1.59766 1.59766) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.59766 1.59766) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.99898 0) (size 1.59766 1.59766) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
