(module ARDUINO_R3_NO_HOLES (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "ARDUINO UNO R3 FOOTPRINT")
  (tags "ARDUINO UNO R3 FOOTPRINT")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -31.75 -25.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -31.75 25.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -34.29 26.67) (end -34.29 -26.67) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -34.29 -26.67) (end 30.226 -26.67) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 30.226 -26.67) (end 31.75 -25.146) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 31.75 -25.146) (end 31.75 -13.716) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 31.75 -13.716) (end 34.29 -11.176) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 34.29 -11.176) (end 34.29 21.59) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 34.29 21.59) (end 31.75 24.13) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 31.75 24.13) (end 31.75 26.67) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 31.75 26.67) (end -34.29 26.67) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -40.64 -17.145) (end -24.765 -17.145) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -24.765 -17.145) (end -24.765 -5.715) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -24.765 -5.715) (end -40.64 -5.715) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -40.64 -5.715) (end -40.64 -17.145) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -36.195 23.495) (end -36.195 14.605) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -36.195 14.605) (end -22.86 14.605) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -22.86 14.605) (end -22.86 23.495) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -22.86 23.495) (end -36.195 23.495) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -20.32 24.13) (end -20.32 23.10638) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 31.75 19.05) (end 31.75 18.02638) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 31.75 -8.89) (end 31.75 -9.91362) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center -19.05 -24.13) (end -19.05 -25.15362) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_text user SCL (at -15.5194 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user SDA (at -12.9794 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user AREF (at -10.4394 -20.9296 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at -7.8994 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D13 (at -5.3594 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D12 (at -2.8194 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D11 (at -0.2794 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D10 (at 2.2606 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D9 (at 4.79806 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D8 (at 7.3406 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D7 (at 11.4046 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D6 (at 13.9446 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D5 (at 16.4846 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D4 (at 19.0246 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D3 (at 21.5646 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D2 (at 24.1046 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D0/RXI (at 29.05506 -19.2024 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D1/TXO (at 26.5176 -19.2024 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user !RESET! (at -1.6764 20.0152 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user 3.3V (at 0.8636 21.2344 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user 5V (at 3.4036 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at 5.9436 21.6408 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at 8.4836 21.6408 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user VIN (at 11.0236 21.6408 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A0 (at 16.1036 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A1 (at 18.6436 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A2 (at 21.1836 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A3 (at 23.7236 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A4 (at 26.2636 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A5 (at 28.80106 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user IOREF (at -4.2164 20.828 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user MISO (at 29.5656 -4.2164) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user SCK (at 29.1592 -1.6764) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user RST (at 29.1592 0.8636) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at 32.6136 0.0508 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user MOSI (at 32.6136 -2.8956 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user 5V (at 32.6136 -4.6228 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 3.3V thru_hole circle (at 1.27 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5V thru_hole circle (at 3.81 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A0 thru_hole circle (at 16.51 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A1 thru_hole circle (at 19.05 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A2 thru_hole circle (at 21.59 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A3 thru_hole circle (at 24.13 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A4 thru_hole circle (at 26.67 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A5 thru_hole circle (at 29.21 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad AREF thru_hole circle (at -10.414 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D0 thru_hole circle (at 29.21 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D1 thru_hole circle (at 26.67 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D2 thru_hole circle (at 24.13 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D3 thru_hole circle (at 21.59 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D4 thru_hole circle (at 19.05 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D5 thru_hole circle (at 16.51 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D6 thru_hole circle (at 13.97 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D7 thru_hole circle (at 11.43 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D8 thru_hole circle (at 7.366 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D9 thru_hole circle (at 4.826 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D10 thru_hole circle (at 2.286 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D11 thru_hole circle (at -0.254 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D12 thru_hole circle (at -2.794 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D13 thru_hole circle (at -5.334 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at 6.35 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at 8.89 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at -7.874 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at 31.8897 1.31826) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad IORE thru_hole circle (at -3.81 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad MISO thru_hole circle (at 29.3497 -3.7592) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad MOSI thru_hole circle (at 31.8897 -1.2192) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad NC thru_hole circle (at -6.35 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad RESE thru_hole circle (at -1.27 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad RESE thru_hole circle (at 29.3497 1.31826) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SCK thru_hole circle (at 29.3497 -1.2192) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SCL thru_hole circle (at -15.494 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SDA thru_hole circle (at -12.954 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VCC thru_hole circle (at 31.8897 -3.7592) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VIN thru_hole circle (at 11.43 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
