(module VIBE-MOTOR-10MM (layer F.Cu) (tedit 59628EE4)
  (descr "VIBRATION MOTOR")
  (tags "VIBRATION MOTOR")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -5.588 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 5.588 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.4986 4.79806) (end -1.4986 7.7978) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.4986 7.7978) (end 1.4986 7.7978) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.4986 7.7978) (end 1.4986 4.79806) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -4.99872) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user - (at -7.112 1.143) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user + (at -3.81 4.91744) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (pad + thru_hole circle (at -4.99872 3.8989) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad - thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
