(module GP1A57HR (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "SHARP GP1A57HR TRANSMISSIVE PHOTOINTERRUPTER")
  (tags "SHARP GP1A57HR TRANSMISSIVE PHOTOINTERRUPTER")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -9.4996 -3.0988) (end 9.4996 -3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 9.4996 -3.0988) (end 9.4996 3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 9.4996 3.0988) (end -9.4996 3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -9.4996 3.0988) (end -9.4996 -3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.59968 -1.23952) (size 1.2065 1.2065) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.2065 1.2065) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.59968 1.29794) (size 1.2065 1.2065) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.14934 0) (size 1.2065 1.2065) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.2065 1.2065) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 1.4986 1.4986) (drill 1.4986) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -8.94842 -1.99898) (size 0.6985 0.6985) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
