(module 1X01 (layer F.Cu) (tedit 5963CE6C)
  (descr "PLATED THROUGH HOLE")
  (tags "PLATED THROUGH HOLE")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.778) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 1.27 -0.635) (end 0.635 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.635 -1.27) (end -0.635 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.635 -1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -1.27 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.27 0.635) (end -0.635 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.635 1.27) (end 0.635 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.635 1.27) (end 1.27 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.27 0.635) (end 1.27 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
