(module 1X02_POKEHOME (layer F.Cu) (tedit 5963D15C)
  (descr "2 PIN POKE-HOME CONNECTOR")
  (tags "2 PIN POKE-HOME CONNECTOR")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 4.699) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 -4.572) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.9977 3.99796) (end -6.9977 -1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.9977 -1.99898) (end -6.9977 -3.99796) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.699 -3.99796) (end 4.699 3.99796) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.699 3.99796) (end -6.9977 3.99796) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.9977 -3.99796) (end 4.699 -3.99796) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad P1 smd rect (at 5.24764 -1.99898) (size 3.49758 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P2 smd rect (at 5.24764 1.99898) (size 3.49758 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P3 smd rect (at -3.99796 -1.99898) (size 5.99948 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P4 smd rect (at -3.99796 1.99898) (size 5.99948 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
