(module QFN-10-RSE (layer F.Cu) (tedit 5961CDDA)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.778) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -1.016 -1.27) (end -0.889 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -0.7493 -0.99822) (end 0.7493 -0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.7493 -0.99822) (end 0.7493 0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.7493 0.99822) (end -0.7493 0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.7493 0.99822) (end -0.7493 -0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -0.59944 -0.7493) (size 0.57912 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -0.59944 -0.24892) (size 0.57912 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -0.59944 0.24892) (size 0.57912 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -0.59944 0.7493) (size 0.57912 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 0 0.84836 90) (size 0.62992 0.34798) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 0.59944 0.7493) (size 0.57912 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at 0.59944 0.24892) (size 0.57912 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at 0.59944 -0.24892) (size 0.57912 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 smd rect (at 0.59944 -0.7493) (size 0.57912 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 smd rect (at 0 -0.84836 90) (size 0.62992 0.34798) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
