(module SSOP_20 (layer F.Cu) (tedit 5961E691)
  (descr "20-PIN .65MM PITCH/5.2MM BODY SMT")
  (tags "20-PIN .65MM PITCH/5.2MM BODY SMT")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -4.191) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 4.318) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -3.302 -3.81) (end -3.048 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_circle (center -3.302 -3.81) (end -3.175 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.59842 -3.59918) (end 2.59842 -3.59918) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.59842 -3.59918) (end 2.59842 3.59918) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.59842 3.59918) (end -2.59842 3.59918) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.59842 3.59918) (end -2.59842 -3.59918) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -1.4986 -2.49936) (end -1.4986 -2.88036) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -3.8989 -2.92354) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -3.8989 -2.2733) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -3.8989 -1.62306) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -3.8989 -0.97282) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at -3.8989 -0.32258) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at -3.8989 0.32258) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at -3.8989 0.97282) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at -3.8989 1.62306) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 smd rect (at -3.8989 2.2733) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 smd rect (at -3.8989 2.92354) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 smd rect (at 3.8989 2.92354) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 smd rect (at 3.8989 2.2733) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 smd rect (at 3.8989 1.62306) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 smd rect (at 3.8989 0.97282) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 smd rect (at 3.8989 0.32258) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 smd rect (at 3.8989 -0.32258) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 smd rect (at 3.8989 -0.97282) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 smd rect (at 3.8989 -1.62306) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 smd rect (at 3.8989 -2.2733) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 smd rect (at 3.8989 -2.92354) (size 0.8128 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
