(module RESONATOR-PTH-7.6X3.8 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "7.6X3.8MM 3-PIN PTH RESONATOR")
  (tags "7.6X3.8MM 3-PIN PTH RESONATOR")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -2.4638) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_arc (start -2.00914 0) (end -2.286 1.778) (angle 162.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 2.00914 0) (end 2.286 -1.778) (angle 162.4) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 -18.7325) (end 2.286 1.778) (angle 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 18.669) (end -2.286 -1.778) (angle 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
