(module SMT-JUMPER_2_NC_TRACE_NO-SILK (layer F.Cu) (tedit 596291FA)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -0.508 0) (end 0.508 0) (layer F.Cu) (width 0.254))
  (pad 1 smd rect (at -0.508 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0.508 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
