(module LED_3MM-NS (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "LED 3MM PTH- NO SILK")
  (tags "LED 3MM PTH- NO SILK")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -2.667) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 2.667) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 1.5748 1.27) (end 1.5748 -1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (fp_line (start 1.5748 -1.29286) (end 1.5748 -0.7874) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (fp_line (start 1.5748 1.29286) (end 1.5748 0.8382) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (fp_line (start 1.8923 -1.29286) (end 1.8923 -0.7874) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 1.8923 1.29286) (end 1.8923 0.8382) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0 -2.032) (angle 50.1) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (fp_arc (start 0 0) (end -1.7907 -0.95504) (angle 61.9) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (fp_arc (start 0 0) (end 1.5494 1.31064) (angle 49.7) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0 2.032) (angle 60.2) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (fp_arc (start 0 0) (end -2.032 0) (angle 28.3) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (fp_arc (start 0 0) (end -1.72974 1.06426) (angle 31.6) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (pad A thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
