(module TRIMPOT-SMD-3MM-OPEN (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "TRIMPOT - SMD, 3MM SQUARE, OPEN-FRAME")
  (tags "TRIMPOT - SMD, 3MM SQUARE, OPEN-FRAME")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -2.54 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 2.667 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.09982 -1.59766) (end -2.00406 -1.59766) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.00406 -1.59766) (end -2.00406 1.52146) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.09982 -1.59766) (end 2.00406 -1.59766) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.00406 -1.59766) (end 2.00406 1.52146) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -1.15316 1.41986) (size 1.08966 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.41986) (size 1.6002 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 1.15316 1.41986) (size 1.08966 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
