(module LED_550_T1-.75_RT_ANG_PCB (layer F.Cu) (tedit 595AAB4D)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "LED 550 T1-.75 RT ANG PCB" (at 0 -6.858) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user + (at -2.032 -1.27) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 0 7.62) (end 2.54 7.62) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 5.08) (end -2.54 7.62) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 5.08) (end 2.54 7.62) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.048 -4.064) (end 3.048 -4.064) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.048 5.08) (end -3.048 -4.064) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 5.08) (end -3.048 5.08) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 5.08) (end 3.048 5.08) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.048 5.08) (end 3.048 -4.064) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
