(module AXIAL-2.0 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_line (start -22.86 5.08) (end -22.86 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -22.86 -5.08) (end 24.13 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 24.13 -5.08) (end 24.13 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 24.13 5.08) (end -22.86 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad P$1 thru_hole rect (at -25.4 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 thru_hole rect (at 26.67 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
