(module SWITCH_DPDT_SMD_AYZ0202 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "ITT INDUSTRIES AYZ0202 DPDT SWITCH - SMD")
  (tags "ITT INDUSTRIES AYZ0202 DPDT SWITCH - SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -4.191 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 4.318 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -3.59918 -1.74752) (end -3.59918 1.74752) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.59918 1.74752) (end 3.59918 1.74752) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.59918 1.74752) (end 3.59918 -1.74752) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.59918 -1.74752) (end -3.59918 -1.74752) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -2.49936 -2.82448) (size 0.99822 1.14808) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.82448) (size 0.99822 1.14808) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 2.49936 -2.82448) (size 0.99822 1.14808) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -2.49936 2.82448) (size 0.99822 1.14808) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 0 2.82448) (size 0.99822 1.14808) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 2.49936 2.82448) (size 0.99822 1.14808) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.4986 0) (size 0.84836 0.84836) (drill 0.84836) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.4986 0) (size 0.84836 0.84836) (drill 0.84836) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
