(module TEMT6000 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "3-PIN TEMT6000 AMBIENT LIGHT SENSOR")
  (tags "3-PIN TEMT6000 AMBIENT LIGHT SENSOR")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0.889 -1.524) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0.889 1.651) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 1.99898 -0.75946) (end 1.99898 -0.96774) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.99898 -0.96774) (end -0.95758 -0.96774) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.99898 0.75946) (end 1.99898 0.98806) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.99898 0.98806) (end -0.98806 0.98806) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.99898 0.04826) (end -1.99898 -0.04826) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad BASE smd rect (at -1.86944 0.6477) (size 1.09982 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad COLL smd rect (at 1.85928 -0.00762) (size 1.09982 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad EMIT smd rect (at -1.86944 -0.6477) (size 1.09982 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
