(module BUTTON-CONDUCTIVE (layer F.Cu) (tedit 59629584)
  (descr "CONDUCTIVE BUTTON")
  (tags "CONDUCTIVE BUTTON")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.254 0) (layer F.Mask) (width 0.508))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.762 0) (layer F.Mask) (width 0.508))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.27 0) (layer F.Mask) (width 0.508))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.778 0) (layer F.Mask) (width 0.508))
  (fp_line (start 0 1.905) (end 0 -2.54) (layer F.Cu) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.635 -1.905) (end 0.635 2.54) (layer F.Cu) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -2.54) (layer F.Cu) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.635 -1.905) (end -0.635 2.54) (layer F.Cu) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -2.54) (layer F.Cu) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.905 -1.27) (end -1.905 2.54) (layer F.Cu) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.905 -1.27) (end 1.905 2.54) (layer F.Cu) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.905 2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.Cu) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.27 -2.54) (end 2.54 -2.54) (layer F.Cu) (width 0.2032))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.032) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at 2.54 -2.54) (size 0.2032 0.2032) (layers F.Cu)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 2.54 2.54) (size 0.2032 0.2032) (layers F.Cu)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
