(module 1X10-2MM (layer F.Cu) (tedit 5963D7EE)
  (descr "PLATED THROUGH HOLE -10 PIN 2MM")
  (tags "PLATED THROUGH HOLE -10 PIN 2MM")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.24968 -1.24968) (end 19.24812 -1.24968) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 19.24812 1.24968) (end -1.24968 1.24968) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.24968 -1.24968) (end -1.24968 1.24968) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 19.24812 -1.24968) (end 19.24812 1.24968) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.99898 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.99796 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.99948 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.99846 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 thru_hole circle (at 9.99998 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 thru_hole circle (at 11.99896 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 thru_hole circle (at 13.99794 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 thru_hole circle (at 15.99946 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 thru_hole circle (at 17.99844 0) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
