(module RJ45-8 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "RJ45 SOCKET WITH PCB MOUNTING POSTS")
  (tags "RJ45 SOCKET WITH PCB MOUNTING POSTS")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -8.255 -8.89 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 8.255 -8.89 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -7.62 -9.99998) (end 7.62 -9.99998) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 2.99974) (end -7.62 -9.99998) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 2.99974) (end 7.62 2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 7.62 -9.99998) (end 7.62 2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 2.99974) (end -7.62 10.79754) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 10.79754) (end 7.62 10.79754) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 7.62 10.79754) (end 7.62 2.99974) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.445 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 -8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.175 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.715 0) (size 3.19786 3.19786) (drill 3.19786) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.715 0) (size 3.19786 3.19786) (drill 3.19786) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
