(module SOT563 (layer F.Cu) (tedit 5961E5B3)
  (descr "6-PIN SOT563 (1:1 FOOTPRINT)")
  (tags "6-PIN SOT563 (1:1 FOOTPRINT)")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.778) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.524) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -0.889 -1.143) (end -0.762 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -0.59944 0.86106) (end 0.59944 0.86106) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.59944 -0.86106) (end 0.59944 -0.86106) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -0.79756 -0.49784 270) (size 0.24638 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -0.79756 -0.00254 270) (size 0.24638 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -0.79756 0.50546 270) (size 0.24638 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 0.7747 0.50546 270) (size 0.24638 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 0.7747 -0.00254 270) (size 0.24638 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 0.7747 -0.49784 270) (size 0.24638 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
