(module TO-92-EZ (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -3.556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 2.413) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.09296 1.651) (end 2.09296 1.651) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.6543 0.254) (end -2.25298 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.28448 0.254) (end 0.28448 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.25298 0.254) (end 2.6543 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center 0 -1.905) (end 0 -2.92862) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 1.27 0) (end 1.27 -1.02362) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 0 -1.905) (end 0 -2.413) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center -1.27 0) (end -1.27 -0.508) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center -1.27 0) (end -1.27 -1.02362) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 1.27 0) (end 1.27 -0.508) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_arc (start 0 0) (end -2.09296 1.651) (angle 111) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0.78486 -2.54762) (angle 111) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -1.905) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
