(module 1X03_SMD_RA_FEMALE (layer F.Cu) (tedit 5963D224)
  (descr "SMD - 3 PIN RIGHT ANGLE FEMALE HEADER")
  (tags "SMD - 3 PIN RIGHT ANGLE FEMALE HEADER")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -3.937 -6.35 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 3.937 -6.35 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -3.93446 -4.24942) (end -3.93446 4.24942) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
  (fp_line (start 3.93446 -4.24942) (end -3.93446 -4.24942) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
  (fp_line (start 3.93446 4.24942) (end 3.93446 -4.24942) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
  (fp_line (start -3.93446 4.24942) (end 3.93446 4.24942) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
  (pad 1 smd rect (at -2.54 -7.22376 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 -7.22376 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 2.54 -7.22376 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
