(module 1X03_SMD_RA_MALE_POST (layer F.Cu) (tedit 5963D24F)
  (descr "SMD - 3 PIN RIGHT ANGLE MALE HEADER W/ ALIGNMENT POSTS")
  (tags "SMD - 3 PIN RIGHT ANGLE MALE HEADER W/ ALIGNMENT POSTS")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -3.81 -5.08 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 3.81 -5.08 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 3.81 -1.24968) (end -3.81 -1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.1778))
  (fp_line (start -3.81 -1.24968) (end -3.81 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.1778))
  (fp_line (start 3.81 1.24968) (end 2.52984 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.1778))
  (fp_line (start 2.52984 1.24968) (end -0.00762 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.1778))
  (fp_line (start -0.00762 1.24968) (end -2.54762 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.1778))
  (fp_line (start -2.54762 1.24968) (end -3.81 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.1778))
  (fp_line (start 3.81 1.24968) (end 3.81 -1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.1778))
  (fp_line (start 2.52984 1.24968) (end 2.52984 7.24916) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.00762 1.24968) (end -0.00762 7.24916) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.54762 1.24968) (end -2.54762 7.24916) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -2.54 -5.06984 90) (size 2.49936 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 -5.06984 90) (size 2.49936 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 2.54 -5.06984 90) (size 2.49936 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.59766 1.59766) (drill 1.59766) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.59766 1.59766) (drill 1.59766) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
