# Guide Hacks Wii U

Guide collaboratif entre les Helpers et le Staff de Nintendo Homebrew, du stock au custom firmware de CBHC.

?> **Aide sur Discord** Pour une assistance en direct avec ce guide, veuillez nous rendre visite dans **#wiiu-assistance** sur le serveur [Nintendo Homebrew sur Discord](https://discord.gg/C29hYvh) et demandez de l'aide en anglais.

### Homebrew

> Les applications Homebrew sont des logiciels faits maison, créés par les utilisateurs, qui n'ont pas été autorisés par Nintendo. Cela peut inclure des outils d'édition de sauvegardes, des jeux, des émulateurs, et plus encore.
> 
> Les Homebrews peuvent être exécutés sur votre Wii U tant que vous avez un moyen de mettre des fichiers sur une carte SD et que votre Wii U est mise à jour vers la dernière version pour votre région.

### Custom Firmware

> Le Custom Firmware (« CFW ») vous permet d'utiliser des hacks plus avancés que les homebrews de type "userland" ne peuvent pas faire facilement. Par exemple, installer des mods de jeu en toute simplicité. Le CFW peut être configuré sur n'importe quelle console ayant la dernière version en date du système.

### Homebrew & Usages du CFW
>
> Il vous permet, entre autres, de faire ce qui suit:
> 
> - Utiliser des "ROM hacks" pour les jeux que vous possédez
> - Sauvegarder, modifier et restaurer les données de sauvegarde pour de nombreux jeux
> - Jouer à des jeux pour les anciennes consoles avec divers émulateurs, en utilisant RetroArch ou d'autres émulateurs autonomes
> - Jouer à des jeux hors région
> - Dumper vos disques de jeu Wii U dans un format qui peut être installé sur votre stockage Wii U interne ou externe.


### Objectif final

> Ce guide a pour but final de faire passer une Wii U complètement non modifiée du stock au Custom Firmware.

### Avant de commencer

!> Avant de commencer le guide, vous devez connaître les risques du hack de la Wii U : À CHAQUE FOIS que vous modifiez votre système, il y a toujours un potentiel de bricker votre console de manière IRRÉCUPÉRABLE. Ils sont rares, mais toujours possibles, alors assurez-vous de suivre EXACTEMENT TOUTES les instructions.
>
> Ce guide fonctionnera sur toutes les consoles Wii U de toutes les régions en version 5.5.4 ou inférieure.
> 
> Vous aurez besoin de ce qui suit pour suivre ce tutoriel avec succès :
> 
> - Une carte SD
> - Un appareil tel qu'un ordinateur pour placer des fichiers sur la carte SD
> - Une Wii U avec un accès Internet
> 
> Votre carte SD devrait de préférence être de 32 gigaoctets, étant donné qu'une sauvegarde complète de la NAND de votre console prendra environ 8 ou 30 gigaoctets selon votre modèle.

Si tout se passe comme prévu, vous ne perdrez aucune donnée et finirez avec tout ce que vous aviez avant de commencer (jeux, NNID, les données de sauvegarde, etc seront conservés).

Gardez votre console branchée tout au long du processus pour éviter une perte de données ou des dommages causés par une mise hors tension inattendue.

À l'exception de CBHC, le Custom Firmware n'est pas permanent avec les méthodes actuelles et sera désactivé au redémarrage de la console.

Il est conseillé de lire l'intégralité du guide du début à la fin une ou plusieurs fois avant de commencer à suivre les étapes avec votre console.

---

### [Continuer vers Choisissez un CFW](cfw-choice) {docsify-ignore}