(module SPARKFUN_LOGIC_LEVEL_CONVERTER (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "SPARKFUN LOGIC LEVEL CONVERTER")
  (tags "SPARKFUN LOGIC LEVEL CONVERTER")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 7.112) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.35 7.62) (end -6.35 -7.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.35 -7.62) (end 6.35 -7.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.35 -7.62) (end 6.35 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.35 7.62) (end -6.35 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user LV1 (at -2.54 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user LV2 (at -2.54 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user HV1 (at 2.54 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user HV2 (at 2.413 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user LV (at -2.921 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user GND (at -2.286 1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user LV3 (at -2.54 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user LV4 (at -2.54 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user HV (at 2.794 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user GND (at 2.413 1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user HV3 (at 2.54 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user HV4 (at 2.54 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (pad GND1 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND2 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad HV thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad HV1 thru_hole circle (at 5.08 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad HV2 thru_hole circle (at 5.08 -3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad HV3 thru_hole circle (at 5.08 3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad HV4 thru_hole circle (at 5.08 6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad LV thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad LV1 thru_hole circle (at -5.08 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad LV2 thru_hole circle (at -5.08 -3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad LV3 thru_hole circle (at -5.08 3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad LV4 thru_hole circle (at -5.08 6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
