(module SLIDER-XLARGE (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "SLIDE POTENTIOMETER - PTH 60MM TRAVEL")
  (tags "SLIDE POTENTIOMETER - PTH 60MM TRAVEL")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -6.858) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -44.14774 6.2484) (end 44.14774 6.2484) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 44.14774 6.2484) (end 44.14774 -6.2484) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 44.14774 -6.2484) (end -44.14774 -6.2484) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -44.14774 -6.2484) (end -44.14774 6.2484) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -39.99992 0) (end -39.99992 -0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.49784))
  (fp_circle (center 39.99992 0) (end 39.99992 -0.6985) (layer F.SilkS) (width 0.49784))
  (pad 1 thru_hole circle (at -34.99866 -1.99898) (size 4.064 4.064) (drill 2.79908) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2A thru_hole circle (at -39.99992 2.99974) (size 4.064 4.064) (drill 2.79908) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 34.99866 -1.99898) (size 4.064 4.064) (drill 2.79908) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
