(module RPACK-SIP-PTH-5 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "BASED ON THIS DATASHEET.")
  (tags "BASED ON THIS DATASHEET.")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 1.905 6.477 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -1.905 6.35 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.27 0) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.27 12.7) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.27 1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 0) (end -1.27 0) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 12.7) (end 1.27 12.7) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad P$1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$5 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$6 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
