(module HC49US (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "HC49/US 11.6X4.6MM PTH CRYSTAL")
  (tags "HC49/US 11.6X4.6MM PTH CRYSTAL")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -2.8448) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 2.921) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -3.429 2.286) (end 3.429 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.429 -2.286) (end -3.429 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 3.429 0) (end 3.429 -2.286) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start -3.429 0) (end -3.429 2.286) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
