(module TO-92-AMMO (layer F.Cu) (tedit 5961E747)
  (descr "TO-92 3-PIN PTH AMMO PACKAGE")
  (tags "TO-92 3-PIN PTH AMMO PACKAGE")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 2.286 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 -3.302 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.09296 1.651) (end 2.09296 1.651) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 0) (end -2.09296 1.651) (angle 111) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0.78486 -2.54762) (angle 111) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 0.3175) (end 0.635 -2.54) (angle 28) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 0.3175) (end -1.905 -1.905) (angle 53.1) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
