(module REED_SWITCH_GLASS (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "REED SWITCH - GLASS CASE - PTH")
  (tags "REED SWITCH - GLASS CASE - PTH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.778) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.985 1.143) (end 6.985 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.985 1.143) (end -6.985 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.985 0) (end -6.985 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.985 -1.143) (end 6.985 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.985 -1.143) (end 6.985 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.985 0) (end 6.985 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.985 0) (end -7.62 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.985 0) (end 7.62 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad P$1 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
