(module ARDUINO_R3 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "ARDUINO UNO R3 FOOTPRINT")
  (tags "ARDUINO UNO R3 FOOTPRINT")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -30.48 -25.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -30.48 25.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -33.02 26.67) (end -33.02 -26.67) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -33.02 -26.67) (end 31.496 -26.67) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 31.496 -26.67) (end 33.02 -25.146) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 33.02 -25.146) (end 33.02 -13.716) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 33.02 -13.716) (end 35.56 -11.176) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 35.56 -11.176) (end 35.56 21.59) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 35.56 21.59) (end 33.02 24.13) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 33.02 24.13) (end 33.02 26.67) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 33.02 26.67) (end -33.02 26.67) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -39.37 -17.145) (end -23.495 -17.145) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -23.495 -17.145) (end -23.495 -5.715) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -23.495 -5.715) (end -39.37 -5.715) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -39.37 -5.715) (end -39.37 -17.145) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -34.925 23.495) (end -34.925 14.605) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -34.925 14.605) (end -21.59 14.605) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -21.59 14.605) (end -21.59 23.495) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -21.59 23.495) (end -34.925 23.495) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_text user SCL (at -13.9954 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user SDA (at -11.4554 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user AREF (at -8.9154 -20.9296 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at -6.3754 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D13 (at -3.8354 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D12 (at -1.2954 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D11 (at 1.2446 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D10 (at 3.7846 -20.5232 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D9 (at 6.3246 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D8 (at 8.8646 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D7 (at 12.9286 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D6 (at 15.4686 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D5 (at 18.0086 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D4 (at 20.5486 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D3 (at 23.0886 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D2 (at 25.6286 -20.1168 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D0/RXI (at 30.7086 -19.3294 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user D1/TXO (at 28.1686 -19.3294 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user !RESET! (at -0.4064 20.0152 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user 3.3V (at 2.1336 21.2344 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user 5V (at 4.6736 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at 7.21106 21.6408 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at 9.7536 21.6408 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user VIN (at 12.2936 21.6408 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A0 (at 17.3736 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A1 (at 19.9136 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A2 (at 22.4536 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A3 (at 24.9936 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A4 (at 27.5336 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user A5 (at 30.0736 22.0472 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user IOREF (at -2.9464 20.828 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user MISO (at 30.8356 -4.2164) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user SCK (at 30.4292 -1.6764) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user RST (at 30.4292 0.8636) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at 33.8836 0.0508 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user MOSI (at 33.8836 -2.8956 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user 5V (at 33.8836 -4.6228 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 3.3V thru_hole circle (at 2.54 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5V thru_hole circle (at 5.08 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A0 thru_hole circle (at 17.78 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A1 thru_hole circle (at 20.32 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A2 thru_hole circle (at 22.86 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A3 thru_hole circle (at 25.4 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A4 thru_hole circle (at 27.94 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A5 thru_hole circle (at 30.48 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad AREF thru_hole circle (at -9.144 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D0 thru_hole circle (at 30.48 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D1 thru_hole circle (at 27.94 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D2 thru_hole circle (at 25.4 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D3 thru_hole circle (at 22.86 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D4 thru_hole circle (at 20.32 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D5 thru_hole circle (at 17.78 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D6 thru_hole circle (at 15.24 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D7 thru_hole circle (at 12.7 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D8 thru_hole circle (at 8.636 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D9 thru_hole circle (at 6.096 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D10 thru_hole circle (at 3.556 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D11 thru_hole circle (at 1.016 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D12 thru_hole circle (at -1.524 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D13 thru_hole circle (at -4.064 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at 7.62 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at 10.16 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at -6.604 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at 33.1597 1.31826) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad IORE thru_hole circle (at -2.54 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad MISO thru_hole circle (at 30.6197 -3.7592) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad MOSI thru_hole circle (at 33.1597 -1.2192) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad NC thru_hole circle (at -5.08 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad RESE thru_hole circle (at 0 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad RESE thru_hole circle (at 30.6197 1.31826) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SCK thru_hole circle (at 30.6197 -1.2192) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SCL thru_hole circle (at -14.224 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SDA thru_hole circle (at -11.684 -24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VCC thru_hole circle (at 33.1597 -3.7592) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VIN thru_hole circle (at 12.7 24.13) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -17.78 -24.13) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 33.02 -8.89) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 33.02 19.05) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -19.05 24.13) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
