(module CRYSTAL-SMD-3.2X1.5MM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "3.2 X 1.5MM SMD CRYSTAL PACKAGE")
  (tags "3.2 X 1.5MM SMD CRYSTAL PACKAGE")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.524) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.524) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.59766 -0.7493) (end 1.59766 -0.7493) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.59766 -0.7493) (end 1.59766 0.7493) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.59766 0.7493) (end -1.59766 0.7493) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.59766 0.7493) (end -1.59766 -0.7493) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.49784 -0.84836) (end 0.49784 -0.84836) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.49784 0.84836) (end -0.49784 0.84836) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad P$1 smd rect (at -1.24968 0) (size 0.99822 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 smd rect (at 1.24968 0) (size 0.99822 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
