(module Standoff_Grounding (layer F.Cu) (tedit 596A6999)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Standoff_Grounding (at 0 -3.556) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.2 5.2) (drill 3.302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.032 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.032 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.032) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.032) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.524 1.524) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.524 -1.524) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.524 -1.524) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.524 1.524) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
