(module SWITCH_SPDT_PTH_11.6X4.0MM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "SPDT PTH SLIDE SWITCH")
  (tags "SPDT PTH SLIDE SWITCH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -2.7178 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 2.794 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 2.17424 -5.81406) (end -2.17424 -5.81406) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.17424 -5.81406) (end -2.17424 5.81406) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.17424 5.81406) (end 2.17424 5.81406) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.17424 5.81406) (end 2.17424 -5.81406) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
