(module TOGGLE_SWITCH-102-C3 (layer F.Cu) (tedit 5A623E4F)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TOGGLE_SWITCH-102-C3 (at 0 -2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.6 3.81) (end -6.6 13.97) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.6 13.97) (end 6.6 3.81) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.1 13.97) (end -6.6 13.97) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.1 13.97) (end 6.6 13.97) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 21.07) (end -1.5 27.97) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 27.97) (end 1.5 27.97) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 21.07) (end 1.5 27.97) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 15.5) (end -3 21.07) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 21.07) (end 3 15.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 21.07) (end 3 21.07) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.7 1.27) (size 3 3) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 3 3) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.7 1.27) (size 3 3) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.5 13.97) (size 3 3) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.5 13.97) (size 3 3) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
)
