(module BUZZER-12MM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "12MM BUZZER - PTH")
  (tags "12MM BUZZER - PTH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -6.477) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 6.604) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -5.89788) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -1.27) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (pad + thru_hole circle (at 3.24866 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad - thru_hole circle (at -3.24866 0) (size 1.778 1.778) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
