(module 1X02_XTRA_BIG (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "PLATED THROUGH HOLE - 0.1\" HOLES")
  (tags "PLATED THROUGH HOLE - 0.1\" HOLES")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -2.54 -3.048) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -2.54 3.175) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -5.08 -2.54) (end -5.08 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.08 2.54) (end 5.08 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.08 2.54) (end 5.08 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.08 -2.54) (end -5.08 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 3.556 3.556) (drill 2.0574) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 3.556 3.556) (drill 2.0574) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
